Mod. SUE SCIA 005

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE SINISTRA SELE

PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO
DISCIPLINA NORMATIVA PER IL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO

.l.. sottoscritt... Arch./Ing./Geom./P.I. _______________________________________, in qualità di Progettista delle opere _______________________________ da realizzarsi in via ___________________________________________, civ. ______,
DICHIARA

che l’intervento proposto è soggetto alla seguente disciplina del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico:
	Titolo III del PSAI - Aree a rischio da Dissesti di Versante                                                 (vedi CARTA RISCHIO FRANE)

	
	Tipologia Area
	Sintesi degli interventi consentiti
	Documenti da allegare
	Parere/

comunicazione

	(
	R4

Rischio molto elevato

Art. 25 PSAI
	Interventi per mitigare la vulnerabilità di edifici e costruzioni

(solo se non è possibile delocalizzare l’immobile)
	Studio di compatibilità idrogeologica, asseverato e dichiarazione giurata di tecnico abilitato redatto secondo l’art. 48 del PSAI
	Parere preventivo dell’Autorità di Bacino

	
	
	Interventi di sistemazione e manutenzione di superfici scoperte di edifici esistenti
	
	

	
	
	Restauro e risanamento conservativo

(solo se non è possibile delocalizzare l’immobile)
	Studio di compatibilità idrogeologica, asseverato e dichiarazione giurata di tecnico abilitato redatto secondo l’art. 48 del PSAI
	

	
	
	Manutenzione straordinaria
	
	

	
	
	Interventi di adeguamento igienico sanitario, purché in esecuzione di obblighi da leggi in materia
	
	

	
	
	Demolizione di edifici
	
	

	
	
	Interventi per l’adeguamento degli edifici alla norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Studio non richiesto)
	
	

	(
	R3

Rischio elevato

Art. 28 PSAI
	Opere consentite in aree R4
	c.s.
	Parere preventivo dell’Autorità di Bacino

	
	
	Ampliamenti di edifici esclusivamente motivate da necessità di adeguamento igienico sanitario
	Studio di compatibilità idrogeologica, asseverato e dichiarazione giurata di tecnico abilitato redatto secondo l’art. 48 del PSAI
	

	(
	R2

Rischio Medio

Art. 30 PSAI
	Opere consentite in aree R4 e R3
	c.s.
	Parere preventivo dell’Autorità di Bacino

	
	
	Interventi di ristrutturazione edilizia
	Studio di compatibilità idrogeologica, asseverato e dichiarazione giurata di tecnico abilitato redatto secondo l’art. 48 del PSAI (cfr art. 7, comma 1 del PSAI)
	

	
	
	Nuove costruzioni edilizie ed ampliamenti compatibili con la piena di riferimento
	
	

	
	
	Nuovi insediamenti produttivi
	
	

	
	
	Adeguamento degli impianti di depurazione e smaltimento rifiuti compatibili con la piena di riferimento
	
	

	(
	R1

Rischio Moderato

Art. 31 PSAI
	Tutti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici e dai piani di settore vigenti, purché non incrementino il livello del rischio da dissesto di versante (frane)
	Studio di verifica che siano soddisfatte le condizioni generali di cui all’art. 20, commi 5 e 6, redatto da tecnico abilitato
	-

	(
	R utr1, R utr 2, 

R utr3 e R utr4

Rischio Potenziale

Art. 52 PSAI
	Tutti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici e dai piani di settore vigenti
	Studio di verifica che siano soddisfatte le condizioni generali di cui all’art. 20, comma 6, e di cui ai pertinenti allegati tecnici, redatto da tecnico abilitato
	-

	(
	Zona Bianca
	Tutti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici e dai piani di settore vigenti
	-
	-


	Titolo IV del PSAI - Aree di pericolo da Dissesti di Versante                                          (vedi CARTA PERICOLO FRANE)

	
	Tipologia Area
	Sintesi degli interventi consentiti
	Documenti da allegare
	Pareri/

comunicazione

	(
	P4
Pericolo Reale

Art. 50 PSAI
	Si applica la disciplina stabilita dall’articolo 25, ad esclusione di quanto previsto nel comma 2, lettera d), dello stesso articolo 25 
	Studio di compatibilità idrogeologica asseverato e dichiarazione giurata di tecnico abilitato redatto secondo l’art. 48 del PSAI
	Parere preventivo dell’Autorità di Bacino

	
	
	(Cfr. normativa aree R4)
	
	

	(
	P3

Pericolo Reale

Art. 50 PSAI
	Si applica la disciplina stabilita dall’articolo 28 (Cfr. normativa aree R3) 
	Studio di compatibilità idrogeologica, asseverato e dichiarazione giurata di tecnico abilitato redatto secondo l’art. 48 del PSAI
	Parere preventivo dell’Autorità di Bacino

	
	
	art. 50, comma 3, lettera a = attività agricole
	
	

	
	
	art. 50, comma 3, lettera b = aree a verde
	
	

	(
	P1 e P2
Pericolo Reale

Art. 50 PSAI
	Tutti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici e dai piani di settore vigenti, purché realizzati con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere di cui all’allegato G e senza comportare aumento della pericolosità idrogeologica
	Studio di verifica che siano soddisfatte le prescrizioni di cui all’art. 50, comma 4, redatto da tecnico abilitato
	-

	(
	P utr1, P utr2, 

P utr3 e P utr4
Pericolo Potenziale

Art. 52 PSAI
	Tutti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici e dai piani di settore vigenti 
	Studio di verifica che siano soddisfatte le condizioni generali di cui all’art. 20, comma 6, e di cui ai pertinenti allegati tecnici, redatto da tecnico abilitato
	-

	(
	Zona Bianca
	Tutti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici e dai piani di settore vigenti
	-
	-


DICHIARA INOLTRE
che l’intervento proposto è soggetto alla seguente disciplina del progetto di aggiornamento del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico adottato come da avviso prot. 1286 del 15/04/2011 pubblicato sul BURC n. 27 del 02.05.2011,
	Titolo III aggiornamento PSAI - Aree a rischio da Dissesti di Versante                            (vedi CARTA RISCHIO FRANE)

	
	Tipologia Area
	Sintesi degli interventi consentiti
	Documenti da allegare
	Parere/

comunicazione

	(
	R4

Rischio molto elevato

Artt. 25 e 26 PSAI
	Interventi di demolizione senza ricostruzione
	Studio di compatibilità idrogeologica firmato da professionista abilitato competente e redatto secondo l’art. 50 del PSAI
	Parere preventivo dell’Autorità di Bacino

	
	
	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (studio non richiesto solo se non vengono sostituite parti strutturali) 
	
	

	
	
	Restauro e risanamento conservativo
	Studio di compatibilità idrogeologica firmato da professionista abilitato competente e redatto secondo l’art. 50 del PSAI
	

	
	
	Interventi finalizzati a mitigare la vulnerabilità di edifici e costruzioni
	
	

	
	
	Installazione di impianti tecnologici irrinunciabili e realizzazione dei volumi tecnici connessi
	
	

	
	
	Interventi di adeguamento igienico sanitario di edifici residenziali, obbligatori e che non comportano aumenti di volume (studio non richiesto per interventi senza aumento di superfici o volumi al di fuori della sagoma esistente) 
	
	

	
	
	Realizzazione di sottotetti aumento di carico urbanistico di unità abitative o carico antropico (studio non richiesto)
	
	

	
	
	Interventi di sistemazione e manutenzione di superfici scoperte di edifici esistenti (studio non richiesto)
	
	

	
	
	Mutamenti di destinazione d’uso che non comportino aumento del rischio (cfr. punto 2.1 del DPCM 29.09.1998)
	
	

	
	
	Interventi per l’adeguamento degli edifici alla norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per la sicurezza sul lavoro
	
	

	(
	R3

Rischio elevato

Artt. 28 e 29 PSAI
	Opere consentite in aree R4
	c.s.
	Parere preventivo dell’Autorità di Bacino

	
	
	Ampliamenti di edifici esclusivamente motivate da necessità di adeguamento igienico sanitario
	Studio di compatibilità idrogeologica firmato da professionista abilitato competente e redatto secondo l’art. 50 del PSAI
	

	(
	R2

Rischio Medio

Artt. 30 e 31 PSAI
	Opere consentite in aree R4 e R3
	c.s.
	-

	
	
	Interventi di ristrutturazione edilizia
	Studio di compatibilità idrogeologica firmato da professionista abilitato competente e redatto secondo l’art. 50 del PSAI
	

	
	
	Nuove costruzioni edilizie ed ampliamenti previsti dagli strumenti urbanistici
	
	

	
	
	Nuovi insediamenti produttivi
	
	

	
	
	Realizzazione o ampliamento di opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non altrimenti localizzabili
	
	

	
	
	Adeguamento degli impianti di depurazione e smaltimento rifiuti
	
	

	
	
	Interventi di edilizia cimiteriale
	
	

	(
	R1

Rischio Moderato

Artt. 30 e 32 PSAI
	Tutti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici, dai piani di settore vigenti e dalla normativa statale e regionale
	-
	-

	(
	Zona Bianca
	Tutti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici e dai piani di settore vigenti
	-
	-


	Titolo IV aggiornamento PSAI - Aree di pericolo da Dissesti di Versante                     (vedi CARTA PERICOLO FRANE)

	
	Tipologia Area
	Sintesi degli interventi consentiti
	Documenti da allegare
	Pareri/

comunicazione

	(
	P4

Pericolo Reale

Art. 52 PSAI
	Si applica la disciplina stabilita dagli articoli 25 e 26, ad esclusione di quanto previsto nel comma 2, lettera d), dello stesso articolo 26 
	Studio di compatibilità idrogeologica firmato da professionista abilitato competente e redatto secondo l’art. 50 del PSAI
	Parere preventivo dell’Autorità di Bacino

	
	
	(Cfr. normativa aree R4)
	
	

	(
	P3

Pericolo Reale

Art. 52 PSAI
	Si applica la disciplina stabilita dagli articoli 28 e 29 (Cfr. normativa aree R3) 
	Studio di compatibilità idrogeologica firmato da professionista abilitato competente e redatto secondo l’art. 50 del PSAI
	Parere preventivo dell’Autorità di Bacino

	
	
	art. 52, comma 3, lettera a = attività agricole
	
	

	
	
	art. 52, comma 3, lettera b = aree a verde
	
	

	(
	P1 e P2

Pericolo Reale

Art. 52 PSAI
	Tutti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici e dai piani di settore vigenti
	Studio di verifica che gli interventi siano realizzati con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere di cui all’allegato F e senza comportare aumento della pericolosità idrogeologica
	-

	(
	Pa1, Pa2, 

Pa3 e Pa4

Pericolo da Ambito
Art. 54 PSAI
	Tutti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici e dai piani di settore vigenti
	Studio geologico in cui venga dimostrato che gli stessi interventi non alterano l’equilibrio idrogeologico dell’area interessata e dell’ambito geomorfologico di riferimento
	-

	(
	Zona Bianca
	Tutti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici e dai piani di settore vigenti
	-
	-


	Titoli I e IV aggiornamento PSAI - Aree di Attenzione                                            (vedi CARTA AREE DI ATTENZIONE)

	
	Tipologia Area
	Sintesi degli interventi consentiti
	Documenti da allegare
	Pareri/

comunicazione

	(
	Aree di conoide
Artt. 8 e 55 PSAI
	Tutti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici e dai piani di settore vigenti
	Verifica degli scenari di dissesto possibili da attuarsi attraverso uno studio interdisciplinare in cui le considerazioni di carattere geomorfologico di maggiore dettaglio devono essere oggettivate da uno studio idraulico-idrologico coerente con le fenomenologie prospettate
	Parere preventivo dell’Autorità di Bacino

	(
	Aree di fondovalle
Artt. 8 e 55 PSAI
	Tutti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici e dai piani di settore vigenti
	Verifica degli scenari di dissesto possibili da attuarsi attraverso uno studio interdisciplinare in cui le considerazioni di carattere geomorfologico di maggiore dettaglio devono essere oggettivate da uno studio idraulico-idrologico coerente con le fenomenologie prospettate
	Parere preventivo dell’Autorità di Bacino

	(
	Aree di versante
Artt. 8 e 55 PSAI
	Tutti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici e dai piani di settore vigenti
	Verifica degli scenari di dissesto possibili da attuarsi attraverso uno studio interdisciplinare in cui le considerazioni di carattere geomorfologico di maggiore dettaglio devono essere oggettivate da uno studio idraulico-idrologico coerente con le fenomenologie prospettate
	Parere preventivo dell’Autorità di Bacino

	(
	Zona Bianca
	Tutti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici e dai piani di settore vigenti
	-
	-


Le tabelle rappresentano uno schema sintetico, e non esaustivo, della normativa del PSAI per quanto riguarda gli interventi di edilizia civile privata al fine di agevolare i tecnici nella presentazione delle richiesta di Permesso di Costruire e nella SCIA. Per maggiore approfondimenti occorre, comunque, fare riferimento alla normativa per il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele.
Per quanto sopra il sottoscritto, consapevole che, a far data dalla pubblicazione dell’avviso sul BURC n. 27/2011, la norma più restrittiva tra il progetto di aggiornamento del Piano Stralcio e il previgente PSAI assume valore di misura di salvaguardia del territorio ai sensi dell’art. 3 delle Norme di Attuazione, DICHIARA che:

(
l’intervento non necessita di alcuno Studio;

· è stato allegato lo Studio richiesto dalle norme di attuazione del PSAI;

· è stato allegato il Parere dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele richiesto dalle norme di attuazione del PSAI.
Firma del PROGETTISTA

______________________________________________

allegare documento di identità come da art. 38 del DPR445/2000

Avvertenze
Per una completa analisi delle norme del PSAI vedi sito www.autoritabacinosinistrasele.it.
